湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2021071301
项目名称: 学生手机柜、储物柜购置项目

采购内容：手机柜、储物柜

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二一年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 学生手机柜、储物柜购置项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               

联系电话：                                 
签发日期：      年     月     日

授权人及被授权人身份证（复印件）

粘贴供应商营业执照（彩色扫描件）
报 价 一 览 表

项目名称：   学生手机柜、储物柜购置项目      

项目编号：   ZJJT2021071301                  

	序号
	货物名称
	规格

型号
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	手机（书架）柜
	详见技术要求
	120
	个
	
	
	

	2
	衣柜
	详见技术要求
	200
	套
	
	
	每套2组，共计400组。

	其他费用
	

	交货期
	

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	

	总 报 价
	


技术要求

一、手机（书架）柜技术参数要求：

1、制作要求:900（长）×350（宽）×1350（高）mm，板材厚度≧1.0mm的国际标准。分上下两部分，上部分为开放式（无门）书籍陈列柜。外形见样品。

2、柜体所有焊点均要求四周焊接牢固，打磨平整，无假焊及凹凸现象。整个柜体除锈后经磷化静电喷塑，高温固化，表面光洁平整，手感好，耐磨性好，无沙钉、鼓泡、裂缝、花斑现象。整体保修三年。

3、油漆要求：采用环保树脂类灰色烤漆。漆膜具有较好的机械强度，弹性和附着力，较好的光泽，耐水、耐油、耐化学品、保色性。
4、具体参数及要求：

（1）柜门板材厚度≧1.0mm，与柜体联接可靠，开关灵活自如。

（2）采用钢制明锁扣，锁扣与柜体联接坚固，锁扣、锁舌整体尺寸≧4（长）×2（宽）×2（厚）mm，开锁灵活自如，防盗性能好。

（3）手机保管小柜尺寸130（高）X150（宽）mm，沿柜体均匀分布。

（4）手机小柜后隔一层设置充电五孔公牛插座一排（共3排12个），插座后采用2.5平方毫米以上多股铜芯线（宜昌龙腾红旗）连接，与柜体绝缘良好。
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内部                  正面                   背面
二、衣柜技术参数要求：

每套衣柜由2组独立二门立柜组成，左开门一组，右开门一组（可分开使用），外形尺寸均为1850（高）mm*425（长）mm*420（宽）mm，采用厚度≧0.8mm优质冷轧钢板制作，外形见样品。

具体参数及要求如下：
1.推拉式开启方式，每门一锁。采用明装挂锁锁扣。每门内置一块隔板，门面备有方便空气流通的百页孔。

2.焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。

3.表面颜色为灰白色，表层严格按工序采用热水洗、预脱脂、脱脂、冷水洗、表调、磷化、静电粉末喷塑等处理；环保无气味，表面光洁平整，手感好。

4.防潮、防腐、耐磨，强度大，抗冲击,不易变形。
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左开                       右开
法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日
2

