湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2020121701


项目名称：电气工程部光机电一体化实训考核设备购置项目
采购内容：光机电一体化实训考核设备及相关配件

供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇二〇年    月    日

法定代表人（负责人）授权书
湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 电气工程部光机电一体化实训考核设备购置项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               
签发日期：      年     月     日

粘贴被授权人身份证（复印件）

供应商营业执照（复印件）加盖公章

报 价 一 览 表

项目名称：   电气工程部光机电一体化实训考核设备购置项目                 

项目编号：   ZJJT2020121701                  

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	光机电一体化实训考核设备
	1、交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz；

2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结；

3、外形尺寸：长×宽×高=1200mm×800mm×1500mm；

4、整机功耗：≤1.5 kVA；
	1
	套
	
	

	2
	配件（传送带单元）
	含传送带机械支架、三相电机、三相电机支架
	3
	套
	
	

	交 货 期
	

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	60天

	总 报 价
	


1、光机电一体化实训考核设备配置清单如下：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	实训桌
	1190×800×840 mm
	1
	张

	2
	触摸屏模块
	TPC7062TI昆仑通态触摸屏
	1
	块

	3
	PLC模块
	FX3U-48MR主机模块  24DI/24DO
	1
	台

	4
	变频器模块
	FR-E740-0.75K-CH 三菱变频器
	1
	台

	5
	电源模块
	三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个，熔断器3只，单相电源插座2个，安全插座5个；
	1
	块

	6
	按钮模块
	24 V/6 A、12 V/2 A各一组；急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只；
	1
	套

	7
	物料传送机部件
	直流减速电机（24 V，输出转速6 r/min）1台，送料盘1个，光电开关1只；
	1
	套

	8
	气动机械手部件
	单出双杆气缸1只，单出杆气缸1只，气手爪1只，旋转气缸1只，电感式接近开关2只，磁性开关5只，缓冲阀2只，非标螺丝2只，双控电磁换向阀4只；
	1
	套

	9
	皮带输送机部件
	三相减速电机（380 V，输出转速40r/min）1台，平皮带1355×49×2 mm 1条；
	1
	套

	10
	物件分拣部件
	单出杆气缸3只，金属传感器1只，光传感器2只，磁性开关6只，物件导槽3个，单控电磁换向阀3只
	1
	套

	11
	接线端子模块
	接线端子和安全插座
	1
	块

	12
	物料
	金属5个，尼龙黑白各5个
	15
	个

	13
	安全插线
	/
	1
	套

	14
	气管
	Φ4/Φ6
	1
	套

	15
	PLC编程线缆
	/
	1
	条

	16
	PLC编程软件
	拷贝版
	1
	套

	17
	触摸屏与计算机通信线
	/
	1
	条

	18
	触摸屏与PLC通信线
	/
	1
	条

	19
	配套工具
	/
	1
	套

	20
	产品配套光盘
	/
	1
	套

	21
	线架
	/
	1
	个

	22
	电脑推车
	580*450*960
	1
	台

	23
	空压机W50
	功率580W，容积25L，压力8Bar，排气量110L/min，外形尺寸：60*33*55，重量25KG
	1
	台

	24
	赛题集
	/
	1
	本

	25
	实训指导书
	/
	1
	本


2、单套传送单元配件清单（单独另配）

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	传送带机械支架
	平皮带1355×49×2 mm 
	1
	条

	2
	三相电机
	三相减速电机（380 V，输出转速40r/min）
	1
	只

	3
	三相电机支架
	/
	1
	只


技术要求：

光机电一体化实训考核装置
★本设备适合机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修等专业和非机电类专业的必修课程模块《可编程控制器技术》、《电器及PLC控制技术》或选修课程模块、《PLC及其应用》的教学与实训。本设备主要包括实训台架、典型的机电一体化设备的机械部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、模拟生产设备实训模块、接线端子排和各种传感器等组成。整体结构采用开放式和拆装式，实训装置用于机械部件组装，可根据现有的机械部件组装生产设备，也可添加机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化设备。（投标时提供满足全国职业院校技能大赛实训标准证明文件）
一、技术参数
1、交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz；
2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结；
3、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准；采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线
二、★功能特点
本设备采用铝合金导轨式实训台，模块采用标准结构和抽屉式模块放置架，互换性强；按具有生产性功能和整合学习功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。
本设备的PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各常用模块与PLC的连接端子，均与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接；各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，则通过端子排进行连接。插拔线连接电路与端子排连接电路相结合，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。
（1）PLC、变频器及触摸屏模块：PLC为三菱FX3U-48MR主机模块  24DI/24DO；变频器采用R-E740-0.75K-CH 三菱变频器；
（2）电源模块：（3）一体化接线排：（4）送料装置：（5）气动机械手装置：（6）物料分拣装置：
（7）设备台架：
（8）★教材与赛题：
1.《机电一体化设备的组装与调试》（广西教育出版社）
《机电一体化设备的组装与调试》由杨少光主编，以光机电一体化实训装置为载体，按照“任务引领，工作过程导向”的职业教育教学理念，设置了皮带输送机的安装与调整、皮带输送机的调速、工件的识别、工件的分拣、气动机械手的组装与调试、搬运机械手的动作程序、安装和调整圆盘、供料与搬运、工件分拣设备、触摸屏的应用、组装和调试机电一体化设备、机电一体化设备的自检和报警功能、机电一体化设备多种工作方式共13个训练项目。为围绕设备安装与调试、电路与气路连接、程序编写与运行等整合机电一体化设备组装与调试涉及的专业知识和技能、整合职业岗位的工作过程知识，规划了27个工作任务，让读者在完成工作任务的过程中，学会机电一体化设备的组装与调试。 《机电一体化设备的组装与调试》可作为中等职业学校机电技术类、电气技术类和电子技术类专业的专业课教材，也可供高等职业学校相关专业学生、自动控制设备安装与调试或机电设备安装与调试的工程技术人员参考；投标时可提供样品。
2.《机电一体化设备组装与调试赛题集》（机械工业出版社）
《全国职业院校技能大赛中职组电工电子技术技能比赛赛题集锦：机电一体化设备组装与调试赛题集》为《全国职业院校技能大赛中职组电工电子技术技能比赛赛题集锦》系列丛书之一。编写《机电一体化设备组装与调试赛题集》的目的，是给训练学生的指导老师提供一些设计工作任务的参考思路，减少他们在命题时所花费的时间，减轻指导老师的劳动，书中收集整理精选了“机电一体化设备组装与调试”比赛项目自开展以来，国家级及各个省市级的赛题及训练题。以及本项目国家级技能大赛的评分细则。赛题设计旨在的诠释工作过程导向的职业教育理念，引领了“以项目为载体，工作任务引领，完成工作任务的行动导向”的课堂教学改革。因此在任务书形式、考核内容、难度控制、评价标准等方面都与国赛技能训练导向一致，在难度设计上分为校级、市级、省级、国家级等层次，以适应不同层次的比赛与训练。本书适用于中等职业学校参加全国职业院校技能大赛中职组机电一体化设备组装与调试项目赛前集训，还可以作为相关专业以工作过程导向的理论实践一体化教学模式设计教学项目和设计工作任务的参考资料；投标时可提供样品，
（9）★教学视频：
视频包含以下内容：投标时提供现场演示
1.送料机构的微课
1-1送料机构PLC侧电路的安装；1-2送料机构PLC侧的电路调试
2.机械手的微课
2-1搬运机械手PLC侧电路的安装；2-2搬运机械手PLC侧的电路调试；2-3搬运机械手装置侧的拆卸
3.分拣机构的微课
3-1分拣机构PLC侧电路的安装 ；3-2分拣机构PLC侧的电路调试 ；3-3分拣机构的机械拆卸
（10）★光机电一体化控制软件：
（1）具有供料控制实训、机械手搬运控制实训、输送分拣控制实训等。
（2）安装与卸载：根据产品安装说明进行操作，系统能成功安装。系统能正常卸载，并在卸载后不占内存。
（3）功能：软件界面中的功能模块能够挂接，不能挂接的功能模块占总模块数的比例在5%以内。正常范围的输入有正常输出；关键功能模块的实现无错误。
（7）软件具有自主知识产权，可避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务，投标时提供软件著作权证明文件。
（11）★在线教育平台：
教育平台，是开发的B2B2C类型的在线教学平台，是打造成为国内海外传播技术技能的企业员工、院校学生和院校老师首选的最佳网络培训学习平台，为智能制造领域高素质工程师和高端技术技能人才培养培训服务。教师配置，实训室共配1个点。

在线教育平台自身拥有专业的课程设计、开发、制作团队，以及100余名研发出身的专业讲师团队及专家团队，可针对各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。目前平台包含的企业工种有：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。
平台支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台目前提供的教学资源包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。依托亚龙智能在教育市场30多年的深耕，客户群体覆盖全国上万所院校的数千万教师与学生；投标时提供现场演示。
三、★实训项目
光机电一体化实训考核装置用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务：
1. 气动系统的安装与调试项目：
选用该装置配置的单出杆气缸、单出双杆气缸、旋转气缸等气动执行元件和单控电磁换向阀、双控电磁换向阀和磁性开关等气动控制元件，可完成下列气动技术的工作任务：
气动方向控制回路的安装；
气动速度控制回路的安装；
摆动控制回路的安装；
气动顺序控制回路的安装；
气动机械手装置的安装；
气动系统安装与调试；
2. 电气控制电路的安装和PLC程序编写项目：
选用该装置配置的PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列PLC应用技术工作任务：
电动机正反转控制电路的连接与控制程序编写；
电动机调速控制电路的连接与控制程序编写；
气动方向控制程序编写；
气动顺序动作控制程序编写；
气动机械手控制程序编写；
皮带输送机控制程序编写；
机电一体化设备控制程序编写；
自动生产线控制程序编写。
3. 机电设备安装与调试项目
选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务：
传动装置同轴度的调整；
皮带输送机的安装与调整；
搬运机械手设备安装与调试；
物件分拣设备的安装与调试；
送料设备的安装与调试；
自动生产线设备安装与调试。
4. 自动控制系统安装与调试项目
选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务：
多种传感器的安装与调试；
机械手的自动控制；
皮带输送机的自动控制；
机电一体化设备的自动控制；
PLC控制系统的安装与调试；
自动生产线的安装与调试。
光机电一体化实训考核装置用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力：
机械构件的装配与调整能力；
机电设备的安装与调试能力；
电路安装能力；
气动系统的安装与调试能力；
机电一体化设备的控制程序的编写能力；
自动控制系统的安装与调试能力。
法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日
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